Додаток

до Порядку встановлення відповідності умов контрольованої операції з експорту залізорудної сировини принципу «витягнутої руки»

(пункт 2 до цього Порядку)

## Додаток. Інформація щодо умов, що визначають котирувальні ціни на залізорудну сировину

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група товарів (код згідно з УКТ ЗЕД)** | **Назва дже-рела інфор-мації (агент-ство/ про-дукт або сервіс)** | **Найменування товару/індексу** | **Фізичні/якісні характеристики** | **Умови поставки** | **Оди-ниця вимі-ру** | **Кіль-кісні характери-стики** | **Строк поста-вки** | **Умови плате-жу** | **Період публі-кації** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руди та концен-трати залізні, вклю-чаючи випа-лений пірит (2601) | S&P Global Platts/ Platts Steel Markets Daily[[1]](#footnote-1) | **Залізна руда:** |
| IODEX 62% FE CFR China= TSI Iron Ore Fines 62% Fe CFR China | Вміст заліза (Fe): 62%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 4%; домішки глинозему: 2,25%; домішки фосфору: 0,09%; домішки сірки: 0,02%; розмір частинок: <10 мм (<90%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт[[2]](#footnote-2) | Мін. пар-тія: 50 000 т | 14 – 56 днів | Акреди-тив за пред'яв-ленням | Щодня |
| Iron Ore Fines 65% Fe CFR China) | Вміст заліза (Fe): 65%; вологість: 8,5%; домішки кремнезему: 2%; домішки глинозему: 1,4%; домішки фосфору: 0,065%; розмір частинок: <10 мм (<90%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | Мін. партія: 50 000 т | 14 – 56 днів | Акреди-тив за пред'яв-ленням | Щодня |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iron Ore Fines 58% Fe CFR China) | Вміст заліза (Fe): 58%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 6%; домішки глинозему: 2,9%; домішки фосфору: 0,06%; розмір частинок: <10 мм (<90%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | Мін. партія: 50 000 т | 14 – 56 днів | Акреди-тив за пред'яв-ленням | Щодня |
| **Коригування на якість (диференціали) для залізної руди із вмістом заліза 60 – 63,5%:** |
| на вміст 1% заліза порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% Fe в межах 60 –63,5% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| на вміст 1% глинозему порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% Al2O3 в межах 1 –2,5% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| за 1% Al2O3 в межах 2,5% – 4% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| на вміст 1% кремнезему порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% SiO2 в межах 3 – 4,5% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| за 1% SiO2 в межах 4,5% –6,5% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| за 1% SiO2 в межах 6,5% – 9% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
|  |  | на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості | за 0,01% P в межах 0,09 –0,12%[[3]](#footnote-3) | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| за 0,01% P в межах 0,09 – 0,10% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| за 0,01% P в межах 0,10 – 0,11% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| за 0,01% P в межах 0,11 –0,12% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| за 0,01% P в межах 0,12 –0,15% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| **Коригування на якість (диференціали) для залізної руди із вмістом заліза 55 – 60%:** |
| на вміст 1% заліза порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% Fe в межах 55 – 60% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| на вміст 1% глинозему порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% Al2O3 <5% | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
| на вміст 1% кремнезему порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% SiO2 | - | $/смт | - | - | - | Щодня |
|  |  |  |
|  |  | **Премії за окатиші та кускову руду:** |
| Iron Ore Spot Lump Premium62.5% CFR China | Вміст заліза (Fe): 62,5%; вологість: 4%; домішки кремнезему: 3,5%; домішки глинозему: 1,5%; домішки фосфору: 0,075%; домішки сірки: 0,02%; розмір частинок: <6,3 мм (<15%) та >31,5 мм (<15%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | Мін. партія: 35 000 т | 14 – 56 днів | Акре-дитив за пред'я-влен-ням | Щодня |
| Iron Ore Spot Blast Furnace Pellet Premium 65% CFR China | Вміст заліза (Fe): 65%; домішки кремнезему: 5%; домішки глинозему: 0,35%; домішки фосфору: 0,02%; домішки сірки: 0,003%; міцність на стиск: 250 даН; розмір частинок: <5 мм (<2,5%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | Мін. партія: 35 000 т | 14 – 56 днів | Акре-дитив за пред'я-влен-ням | Щоти-жня |
| Iron Ore Spot Blast Furnace Pellet Premium 64% CFR China | Вміст заліза (Fe): 64%; домішки кремнезему: 3,5%; домішки глинозему: 2,7%; домішки фосфору: 0,08%; домішки сірки: 0,008%; міцність на стиск: 230 даН; розмір частинок: <5 мм (<5%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | Мін. партія: 35 000 т | 14 – 56 днів | Акре-дитив за пред'я-влен-ням | Щоти-жня |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iron Ore Spot Blast Furnace Pellet 64% CFR China | Вміст заліза (Fe): 64%, домішки кремнезему: 3,5%; домішки глинозему: 2,7%; домішки фосфору: 0,08%; домішки сірки: 0,008%; міцність на стиск: 230 даН; розмір частинок: <5 мм (<5%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | Мін. партія: 35 000т | 14 – 56 днів | Акре-дитив за пред'я-вленням | Щоти-жня |
| Atlantic Iron ore blast furnace pellet contract price premium | Вміст заліза (Fe): 65%; домішки кремнезему: 3%; домішки глинозему: 0,5%; міцність на стиск: 275 даН; низькотемпературний розпад: +6,3 мм, 80%; розмір частинок: >6,3 мм (2,5%), >9 мм (>94%) | FOB Бразилія, Атлан-тичний | $/смт | - | 14 – 56 днів | - | Щомі-сяця |
| Руди та концент-рати залізні, включаю-чи випале-ний пірит (2601) | Argus Media Ltd/ Argus Ferrous Markets[[4]](#footnote-4) | **Залізна руда:** |
| 58% Fe fines, cfr Qingdao  | Вміст заліза (Fe): 58%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 5,5%; домішки глинозему: 2,5%; домішки фосфору: 0,08%; домішки сірки: 0,04%; розмір частинок: >6,3 мм (10%), <0,15 мм (12%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | 40 000 т | 2 – 8 тижнів | - | Щодня |
| 62% Fe fines, cfr Qingdao (ICX™) | Вміст заліза (Fe): 62%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 3,75%; домішки глинозему: 2,25%; домішки фосфору: 0,1%; домішки сірки: 0,02%; розмір частинок: >6,3 мм (10%), <0,15 мм (15%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | 40 000 т | 2 – 8 тижнів | - | Щодня |
| 65% Fe fines, cfr Qingdao  | Вміст заліза (Fe): 65%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 3,5%; домішки глинозему: 1,9%; домішки фосфору: 0,06%; домішки сірки: 0,02%; розмір частинок: >6,3 мм (16%), <0,15 мм (20%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | 40 000 т | 2 – 8 тижнів | - | Щодня |
| **Коригування на якість:** |
| на вміст 1% заліза порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% Fe в межах 59 – 63,5% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | - | - | - | Щодня |
| на вміст 1% заліза порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% Fe в межах 63,5 – 65% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | - | - | - | Щодня |
| на вміст 1% кремнезему порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% SiO2 <4,5% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | - | - | - | Щодня |
| за 1% SiO2 в межах 4,5 –6% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | **-** | **-** | **-** | Щодня |
| за 1% SiO2 >6% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | **-** | **-** | **-** | Щодня |
| на вміст 1% глинозему порівняно з типовими вимогами до якості | за 1% Al2O3 в межах 1–2,25% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | **-** | **-** | **-** | Щодня |
| за 1% Al2O3 в межах 2,25-3% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | **-** | **-** | **-** | Щодня |
| на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості | за 0,01% P <0,08% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | **-** | **-** | **-** | Щодня |
| за 0,01% P в межах 0,08 –0,1% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | **-** | **-** | **-** | Щодня |
| за 0,01% P >0,1% | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | **-** | **-** | **-** | Щодня |
| Премії на українські концентрати (диференціал до ціни 65% Fe fines, cfr Qingdao на другий місяць вперед) | Український; вміст заліза (Fe): 65%; вологість: 10%; домішки кремнезему: 8,5%; домішки глинозему: 0,5%; домішки фосфору: 0,05%; домішки сірки: 0,07%  | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | **-** | 2 – 8 тижнів | - | Щоти-жня |
| Blast furnace pellet 64% Fe 3% Al cfr Qingdao | Вміст заліза (Fe): 64%; домішки кремнезему: 4%; домішки глинозему: 3%; домішки фосфору: 0,05%; домішки сірки: 0,01%; міцність на стиск: базова - 230 даН, мін. - 230 даН | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | 50 000 т | 2 – 8 тижнів | - | Щоти-жня |
| Blast furnace pellet 64% Fe 2% Al cfr Qingdao | Вміст заліза (Fe): 64%; домішки кремнезему: 4%; домішки глинозему: 2%; домішки фосфору: 0,04%; домішки сірки: 0,01%; міцність на стиск: базова – 260 даН | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | 50 000 т | 2 – 8 тижнів | - | Щоти-жня |
| Руди та концен-трати залізні, вклю-чаючи випале-ний пірит (2601) | Fastmarkets/ Fastmarkets MB/ Iron ore indices[[5]](#footnote-5) | **Залізна руда:** |
| Iron ore 62% Fe fines, cfr Qingdao (MBIOI-62) | Вміст заліза (Fe): 58% (базовий); 60 – 63,5%; вологість: 8% (базова), 10% (макс.); домішки кремнезему: 3,5% (базові), 8% (макс.); домішки глинозему: 2% (базові), 4% (макс.); домішки фосфору: 0,1% (базові), 0,15% (макс.); домішки сірки: 0,02% (базові), 0,06% (макс.); втрати при прожарюванні (%DW): 4,7% (базові), 11% (макс.); розмір частинок: <6,3 мм (>90%) - базовий; мін. 90% <10 мм; макс. 40% <0,15 мм | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | Мін. партія: 30 000 т | Протя-гом 8 тижнів | За пред'яв-ленням | Щодня |
| Iron ore 62% Fe low-alumina fines, cfr Qingdao | Вміст заліза (Fe): 62% (базовий), 61-63,5%; вологість: 9% (базова), 10% (макс.); домішки кремнезему: 5% (базові), 7% (макс.); домішки глинозему: 1,5% (базові), 1,9% (макс.); домішки фосфору: 0,08% (базові), 0,09% (макс.); розмір частинок: <10 мм (>90%); мін. 35% >1 мм; макс. 45% <0,15 мм | CFR порт Циндао (Китай) | $/смт | Мін. партія: 30 000 т | Протя-гом 10 тижнів | За пред'яв-ленням | Щодня |
| Iron ore 58% Fe fines, cfr Qingdao | Вміст заліза (Fe): 58% (базовий), 56-60%; вологість: 8% (базова), 10% (макс.); домішки кремнезему: 5,5% (базові), 9% (макс.); домішки глинозему: 3,5% (базові), 5% (макс.); домішки фосфору: 0,08% (базові), 0,15% (макс.); домішки сірки: 0,04% (базові), 0,07% (макс.); розмір частинок: <6,3 мм (>90%) - базовий; мін. 90% <10 мм; макс. 40% <0,15 мм | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | Мін. партія: 30 000 т | Протя-гом 8 тижнів | За пред'яв-ленням | Щодня |
| Iron ore 58% Fe fines high-grade premium, cfr Qingdao | Вміст заліза (Fe): 58%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 5,5%; домішки глинозему: 1,5%; домішки фосфору: 0,05%; домішки сірки: 0,01%; розмір частинок: <10 мм (>90%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | Мін. партія: 30 000 т | Протя-гом 8 тижнів | За пред'яв-ленням | Щодня |
| Iron ore 65% Fe blast furnace pellet, cfr Qingdao | Вміст заліза (Fe): 65% (базовий), 60 – 70%; вологість: 2,0%/DW (базова), 3,0%/DW (макс.); домішки кремнезему: 4,5% (базові), 6% (макс.); домішки глинозему: 0,4% (базові), 0,8% (макс.); домішки фосфору: 0,03% (базові), 0,05% (макс.); домішки сірки: 0,01% (базові), 0,02% (макс.); розмір частинок: >10 мм (>90%); міцність на стиск: базова - 250 даН, мін. - 200 даН | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | Мін. партія: 10 000 т | Протя-гом 8 тижнів | Акреди-тив за пред'яв-ленням | Щоти-жня |
| Iron ore 66% Fe concentrate, cfr Qingdao | Вміст заліза (Fe): 66% (базовий), 63-70%; вологість: 8,0%/DW (базова), 11,0%/DW (макс.); домішки кремнезему: 4,5% (базові), 9% (макс.); домішки глинозему: 0,5% (базові), 2% (макс.); домішки фосфору: 0,02% (базові), 0,06% (макс.); домішки сірки: 0,03% (базові), 0,10% (макс.); домішки титану: 0,05% (базові), максимум 0,3%; розмір частинок: <15 мм (>80%) | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | Мін. партія: 10 000 т | Протя-гом 8 тижнів | Акреди-тив за пред'яв-ленням | Щоти-жня |
| **Коригування Iron ore 62% Fe fine на якість:** |
| на вміст заліза (індекс Fe -VIU) | Вартість залізної руди при X% заліза = MBIOI62 + (різниця в % Fe від 62% \* індекс Fe-VIU). Розраховується за даними в діапазоні 60,0 – 63,5% Fe.Оптимізований діапазон: 60-63,5% Fe | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | - | - | - | Щоти-жня |
| на вміст кремнезему (індекс Si-VIU) | Вартість залізної руди при X% кремнезему = MBIOI62 + (різниця в % Si від 3,5% \* індекс Si-VIU).Розраховується за даними в діапазоні 60-63,5% Fe.Оптимізований діапазон: 3,5-9% Si | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | - | - | - | Щоти-жня |
| на вміст глинозему (індекс AI-VIU) | Вартість залізної руди при X% глинозему = MBIOI62 + (різниця в % Al від 2% \* індекс Al-VIU).Розраховується на основі даних в діапазоні 60-63,5% Fe.Оптимізований діапазон: 1-3,5% Al | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | - | - | - | Щоти-жня |
| на вміст фосфору (індекс P-VIU) | Вартість залізної руди при X% фосфору = MBIOI62 + (різниця в 0,01% P від 0,1% \* індекс P-VIU).Розраховано на основі даних в діапазоні 60 – 63,5% Fe.Оптимізований діапазон: 0,04 – 0,13% P | CFR порт Циндао (Китай) | $/т | - | - | - | Щоти-жня |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. https://www.spglobal.com/platts/en/products-services/metals/sbb-steel-markets-daily [↑](#footnote-ref-1)
2. Суха метрична тонна. [↑](#footnote-ref-2)
3. Середнє арифметичне оцінок 0,09-0,10% P, 0,10-0,11% P та 0,11-0,12% P. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.argusmedia.com/ru/metals/argus-ferrous-markets [↑](#footnote-ref-4)
5. https://www.fastmarkets.com/commodities/ores-and-alloys/price-list [↑](#footnote-ref-5)