|  |
| --- |
| Додаток 1до Інструкції про порядок здійснення клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, про проведення випробування та експертиз дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків державних пробірних клейм(пункт 4 розділу ІІ) |

**ПЕРЕЛІК**

**деталей та частин ювелірних виробів, виготовлення яких дозволяється з недорогоцінного металу та неметалевого матеріалу**

Частина ювелірного виробу може бути виготовлена з недорогоцінного металу в разі, якщо дорогоцінний метал через незадовільні механічні властивості (міцність, зносостійкість) неможливо використати. При цьому не допускається надавати вищенаведеній частині виробу з недорогоцінного металу зовнішнього вигляду дорогоцінного металу.

**1. Для виробів, виготовлених з усіх дорогоцінних металів,** **дозволяється використовувати:**

стальні дроти – у разі виготовлення намист (стальні дроти не мають використовуватися як декоративні деталі);

магніти у застібках;

запобіжні тримачі в кнопках чи значках ґудзикового типу;

гвинти та різьбові з’єднання (не допускається виготовлення деталей із недорогоцінних металів вагою та розмірами більшими, ніж цього вимагає технологія виготовлення виробів).

**2. У часових виробах (додатково до рухомих частин) з недорогоцінного металу виготовляються:**

елементи рухомих частин, таких як ободи коліс, осі спіралей та штовхачі;

смуги, що використовуються для фіксації браслетів у наручних годинниках;

інші пружинні деталі;

гвинти для фіксації тильних деталей годинників;

фіксувальні шпильки для зміни довжини браслета;

рознімні трубки в механізмах спіралей годинникових корпусів, виготовлених із дорогоцінних металів;

відокремлювальні чи невідокремлювальні трубки в механізмах спіралей срібних корпусів годинників;

тримачі рухомих частин та тильні кільця для закриття механізму;

ковпаки (подвійні тильні кришки кишенькових годинників) за наявності на них відбитка "МЕТАЛ".

**3. У письмовому приладді (кулькові ручки, чорнильні ручки, механічні олівці тощо)** **з одним ковпачком, що відокремлюється від основного механізму**

У виробах, що мають безперервні гільзи з дорогоцінного металу, внутрішній ствол дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу або полімерних матеріалів, укритих або не вкритих недорогоцінним металом. Виготовлені з недорогоцінного металу внутрішні частини не повинні використовуватися для зміцнення гільз з дорогоцінного металу.

У виробах, що мають дірчасті гільзи з дорогоцінного металу, внутрішній ствол дозволяється виготовляти лише з полімерних матеріалів, укритих або не вкритих недорогоцінним металом.

Застібки дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу за умови обов’язкового нанесення на них відбитка "МЕТАЛ". Останні можуть мати також покриття з недорогоцінного металу. Не дозволяється розділення застібок на окремі частини.

Краєві частини виробу, наприклад ковпачки, штовхачі, можуть бути виготовлені з недорогоцінного металу за умови, якщо вони є внутрішніми частинами механізмів та мають відбиток "МЕТАЛ". Такі деталі можуть бути виготовлені з полімерних матеріалів та мати покриття з недорогоцінного металу.

Пружинні стрічки, що використовуються для щільної фіксації ствола пишучого механізму та фіксації пишучого механізму в цілому на сторонніх предметах, дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу. Стрічка може мати будь-яке покриття з недорогоцінного металу, при цьому вона має чітко відрізнятися за кольором від дорогоцінного металу. Будь-які інші стрічки як на корпусі, так і на ковпачку мають декоративні функції та повинні виготовлятися з дорогоцінного металу.

Пишучі вузли дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу за умови, що ці вставки відрізнятимуться за кольором від дорогоцінних металів. За наявності на них покриття обов’язково має бути нанесений відбиток "МЕТАЛ". Дозволяється використовувати пластик, що має покриття у вигляді недорогоцінного металу.

Якщо всі частини з недорогоцінного металу мають один і той самий колір, відбиток "МЕТАЛ" може бути проставлений лише на одну з них.

**4. Окремо для виробів, виготовлених зі срібла, дозволяється використовувати:**

затискачі в язичках коробок (футлярів) на засувках (клямках);

шпильки в срібних брошках (брошки-шпильки);

шпильки в срібних значках ґудзикового типу;

затискачі в застібках для волосся, застібках для краваток тощо.

**5. Неметалеві матеріали (пластмаси, полімери, смоли тощо) дозволяється використовувати:**

у письмовому приладді (наприклад, для виготовлення внутрішнього ствола письмово приладдя);

у підсвічниках, кухонному та столовому приладді, манікюрних, туалетних наборах, вазах для квітів тощо. Для забезпечення непохитності виробу дозволяється наповнювати його об’єм неметалевими матеріалами.